|  |  |
| --- | --- |
|  | REVESTIMIENTO SUPERIOR PILAR A |
| Pantalla 2.1.2 | El revestimiento superior del pilar A se separa de la goma contorno de la puerta y se desmonta comenzando por la parte superior, extrayéndolo por la zona de las dos grapas que incorpora.  Finalmente, se separa de su alojamiento en el tablero de instrumentos y se extrae de la carrocería.  **Útiles:** Placa de desencaje –T20043- y palanca –U30800- |
| Nueva  Fila | Nueva celda |